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海南数字非遗移动装置加工制作服务采购项目 响应文件




供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日


填写说明

1.供应商根据以下模板提供相应材料，其中有格式的必须严格按照格式提供，没有格式的，可提供相关内容，不限格式。
2.其中第一至第十项为必须提供材料，未提供视为无效，资格审核不予通过。第十一项为非必须提供材料，可根据实际情况提供。
3.供应商对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。所有材料均加盖单位公章，未加盖或漏盖视为无效。
[bookmark: _Toc154744454][bookmark: _Toc154755498][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc45533836][bookmark: _Toc364316076][bookmark: _Toc248740581][bookmark: _Toc229152483][bookmark: _Toc364341472]一、承诺函

本公司谨此承诺并声明：
1、同意并接受比选文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按比选文件的要求采购。 
2、我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
4、我方承诺在本次比选中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得中标资格。
6、我方在参与本次比选活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
供应商名称：         （公章）
法定代表人：            （签字或盖章）
被授权人：            （签字或盖章）
日期：   年   月   日


二、法定代表人资格证明书
（法定代表人参加比选的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的 海南数字非遗移动装置加工制作服务采购项目  比选项目的采购活动并签署相关文件。
特此证明。


(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)


(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)


	



法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：                 
公司名称：（加盖公章）                                  

法定代表人授权委托书
（非法定代表人参加比选的，出具此授权委托书）

本授权书宣告：  公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的比选代理人，该代理人有权在 海南数字非遗移动装置加工制作服务采购项目 比选项目的采购活动中，以我公司的名义签署采购文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理比选过程中其他相关事项。
本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

	


(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)



被授权人：(签字或盖章)            联系电话：                 
法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：                 
单位名称：（加盖公章）                                
[bookmark: _Toc11808]三、营业执照、信用证明等供应商资格证明相关材料





















四、资格申明信

我公司在法律、财务和运作上符合比选文件对供应商的资格要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵单位的要求提交。





供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：  年  月   日


[bookmark: _Toc1689]五、报价一览表

[bookmark: _Toc154755499][bookmark: _Toc154744455]项目名称：海南数字非遗移动装置加工制作服务采购项目

	[bookmark: _Toc171325099]
报价（小写）：￥

报价（大写）：


	合同履行期限
	

	项目地点
	



注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；
2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；     
3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）
日期：






六、报价明细表
[bookmark: _GoBack]项目名称：海南数字非遗移动装置加工制作服务采购项目                                        单位：元
	序号
	名称
	配置
	单位

	数量
	单价
（元）
	单项总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	......... 

	
	
	
	
	
	
	


注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；
2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；     
3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用
4.行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）
日期：



七、商务、技术要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读比选公告的所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范条款和相关功能要求的条目列入下表，并对其响应情况进行说明，未列入下表的视作供应商不响应。
	《海南数字非遗移动装置加工制作服务采购项目》配置清单
	响应情况说明

	类型
	定制装备生产加工
	[image: IMG_256]
	

	外形尺寸
	长12.5m*宽3.5m高3.5m
	
	

	占地面积
	43.75㎡（外形投影面积）
	
	

	用电功率
	12KW
	
	

	约总重量
	10T
	
	

	[image: IMG_257]
	

	装置主体及外观

	
	技术内容
	响应情况说明

	全铝单板外观
镀锌钢结构框架
铝合金镂空纹样
功能间设备间
系统门窗
外观灯光系统
	★1.钢结构主体框架（热镀锌方管：主梁壁厚6.0mm，副梁壁厚2.0，立柱壁厚4.0），关键焊接部位加装三角板，满足公路长期运输强度；
★2.铝合金外壳（铝合金铝单板，厚度2~2.5mm）；
★3.外壳表面处理（金属氟碳漆烤漆）；
4.隔热保温防水层（聚氨酯发泡保温层80-100mm）；
5.玻璃幕墙(6+16A+6 中空钢化/磨砂玻璃）；
★6.入户门（定制门）1300宽（加宽处理）；
7.入户锁（户外防水智能门锁）；
8.金属百叶电器设备间（空调间）；
9.室内多层板储物柜设备柜，家具板装饰面；
10.底部内嵌灯带（暖色环绕氛围灯带）；
11.外观外壳装饰窗套格栅（5mm铝板镂空雕刻、16片、带边框安装）。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	装置内部空间装饰
	响应情况说明

	天花吊顶
集成墙面
SPC地板
照明系统
柜体
造型装饰
	1.天花吊顶(铝单板+高级环保纤维板)；
2.墙面(碳晶板集成拼接，欧松板结构打底)；
★3.地板（高级环保SPC地板）18mm水泥纤维板打底；
4.室内（环绕氛围灯带）；
5.电动遮阳帘；
6.筒灯照明、射灯照明，暖光光源；
7.设备间储藏柜、操作台储藏柜；
8.铝单板弧形造型墙（2套）。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	电路电气系统
	响应情况说明

	电路
电器
电源
面板
	★1.全屋电缆（照明1.5平方/电机2.5平方/插座4平方/主线10平方/6类网线）；
2.线路绝缘PVC线路管道；
3.五孔插座（12个）/三孔插座（10个）/开关面板（8个）/USB面板（6个）；
4.主电箱、空气开关/窗帘变压器、灯带变压器；
5.网络箱（光纤、路由器）；
6.背光镂空LOGO面板（装置铭牌，说明板）。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	智能控制系统
	响应情况说明

	智能化控制
	1.多情景模式功能面板；
2.照明智能控制；
3.窗帘智能控制；
★4.智能语音系统。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	配件
	响应情况说明

	配件
	1.吊装吊环/运输固定件/连接件；
2.支撑脚连接板；
★3.入户三级步梯（便携可拆解）。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	吊装与运输费
	响应情况说明

	运输安装
	★打包运输（佛山-海口）17.5米拖挂车（需要报超宽运输）
★50吨吊装（装车与卸车）
	

	
	
	

	室内设计效果：
	响应情况说明

	[image: ]
	

	功能布置图：
	响应情况说明

	[image: IMG_258]
	

	外观主体设计效果：
	响应情况说明

	[image: IMG_259]
	

	数量
	1个（12.5米大型装备1套）
	

	名称
	规格参数
	单位
	数量
	响应情况说明

	质保期
	★1.保修3年，3年内不收取材料人工费用；
	1
	项
	

	合同履行期限
	★自合同签订之日起60日历天完成安装和调试；
	1
	项
	

	备注
	总价应包含以下内容：
	1
	项
	

	
	★1.从配电箱取电到安装地点电路改造费用。
	
	
	

	
	2.配套控制部分：包含不限于配电箱、配套辅材等。
	
	
	

	
	3.其他费用：包含不限于现场施工安装、调试、培训、运费及税费。
	
	
	



供应商名称：              （公章）
法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）
日期：                

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、请在“供应商技术、商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。
3、“响应情况说明”应按下列规定填写对采购文件技术、商务条款的响应情况：标★号的为必须响应参数，若未响应视为无效；优于的视为正偏离，填写“正偏离”；符合的视为满足，填写“完全响应”；低于的视为负偏离或不满足，填写“负偏离”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。



八、装置加工主要技术指标、加工场地情况及加工方案
（供应商提供相关材料）

九、售后服务承诺及保障体系
（供应商提供相关材料）


10、 培训方案
（供应商提供相关材料）


11、 相似业绩
（2023年1月1日以来，5万元以上同类合同案例合同复印件，最多提供5个）
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