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海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作服务项目 响应文件




供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月   日


填写说明

1.供应商根据以下模板提供相应材料，其中有格式的必须严格按照格式提供，没有格式的，可提供相关内容，不限格式。
2.其中第一至第十项为必须提供材料，未提供视为无效，资格审核不予通过。第十一项为非必须提供材料，可根据实际情况提供。
3.供应商对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。所有材料均加盖单位公章，未加盖或漏盖视为无效。
[bookmark: _Toc154755498][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc154744454][bookmark: _Toc364316076][bookmark: _Toc248740581][bookmark: _Toc45533836][bookmark: _Toc229152483][bookmark: _Toc364341472]一、承诺函

本公司谨此承诺并声明：
1、同意并接受比选文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按比选文件的要求采购。 
2、我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
4、我方承诺在本次比选中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得中标资格。
6、我方在参与本次比选活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
供应商名称：         （公章）
法定代表人：            （签字或盖章）
被授权人：            （签字或盖章）
日期：   年   月   日


二、法定代表人资格证明书
（法定代表人参加比选的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的 海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作服务项目  比选项目的采购活动并签署相关文件。
特此证明。


(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)


(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)


	



法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：                 
公司名称：（加盖公章）                                  

法定代表人授权委托书
（非法定代表人参加比选的，出具此授权委托书）

本授权书宣告：  公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的比选代理人，该代理人有权在 海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作服务项目 比选项目的采购活动中，以我公司的名义签署采购文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理比选过程中其他相关事项。
本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

	


(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)



被授权人：(签字或盖章)            联系电话：                 
法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：                 
单位名称：（加盖公章）                                
[bookmark: _Toc11808]三、营业执照、信用证明等供应商资格证明相关材料





















四、资格申明信

我公司在法律、财务和运作上符合比选文件对供应商的资格要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵单位的要求提交。





供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：  年  月   日


[bookmark: _Toc1689]五、报价一览表

[bookmark: _Toc154744455][bookmark: _Toc154755499]项目名称：海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作服务项目

	[bookmark: _Toc171325099]
报价（小写）：￥

报价（大写）：


	合同履行期限
	

	项目地点
	



注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；
2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；     
3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）
日期：






六、报价明细表
项目名称：海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作服务项目                                        单位：元
	序号
	名称
	配置
	单位

	数量
	单价
（元）
	单项总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	......... 

	
	
	
	
	
	
	


注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；
2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；     
3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用
4.行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）
日期：



七、商务、技术要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读比选公告的所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范条款和相关功能要求的条目列入下表，并对其响应情况进行说明，未列入下表的视作供应商不响应。
	海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作项目技术参数配置表
	响应情况说明

	装置名称
	海南海洋文化遗产数字体验装置
	

	研发单位
	海南师范大学
	

	装置规格
	7250mm×3780mm×3430mm
	

	结构形式
	钢结构铝合金外观整体模块（外观附加装饰可拆卸）
	

	[image: 0606副本][image: 尺寸材质说明]
	

	技术参数与工艺说明
	

	一、装置主体结构与外观系统
	1.整体规格：7250×3780×3430mm，占地27.4㎡，高3.43m；
	

	
	★2.主体框架：热镀锌钢结构框架，主梁壁厚6.0mm，副梁壁厚2.0mm，立柱壁厚4.0mm，关键焊接部位加装三角板，满足公路长期运输强度；
	

	
	3.外壳材质：铝合金单板外壳，厚度2mm，船型双曲面造型，可拆卸拼装结构；
	

	
	4.表面处理：金属氟碳漆烤漆，赭石色+藏青纹饰，船体装饰彩绘、镂空工艺；
	

	
	5.造型配件：铝合金船型造型、船帆造型及桅杆、钢丝绳牵引固定，入口平开门、装饰可开启腰门、设备检修门、散热通风格栅；
	

	
	6.保温隔热：聚氨酯发泡保温层80-100mm，隔热保温防水层；
	

	
	7.入户门：1200mm宽定制门，搭配户外防水智能门锁；
	

	
	8.设备间：金属百叶电器设备间（空调间），操作台设备柜，家具板装饰面；
	

	
	9.外观装饰：底部内嵌暖色环绕氛围灯带，5mm铝板镂空雕刻装饰格栅。
	

	二、内部空间装饰系统
	1.天花吊顶：铝单板+高级环保纤维板，配套室内环绕氛围灯带；
	

	
	2.墙面装饰：暗色碳晶板集成拼接，欧松板结构打底；
	

	
	3.地面工程：高级环保SPC地板，18mm水泥纤维板打底；
	

	
	4.进气与排气：定制通风系统；
	

	
	5.照明系统：筒灯、射灯暖光光源照明，室内吸音墙面装饰、五感投影安装点位支架及龙骨；
	

	
	6.柜体定制：设备间储藏柜、操作台储藏柜，家具板装饰面。
	

	三、电路电气系统
	1.电缆规格：照明1.5平方、电机6平方、插座4平方、主线10平方、6类网线；
	

	
	2.线路防护：绝缘PVC线路管道敷设；
	

	
	3.面板配置：五孔插座20个、开关面板6个、USB面板6个；
	

	
	4.配电系统：主电箱、空气开关、灯带变压器；
	

	
	5.网络系统：网络箱、光纤、路由器；
	

	
	6.标识系统：项目LOGO面板、装置铭牌、操作说明板。
	

	四、控制系统
	1.多情景模式功能；
	

	
	2.照明智能控制；
	

	
	3.通风智能控制。
	

	五、空调通风系统
	★1.舱内3匹冷暖空调，含安装及排水；
	

	
	2.配套设备间散热通风系统，满足设备长期运行散热需求；
	

	
	3.顶部设备间1匹空调，含安装及排水；
	

	
	4.配套金属百叶通风格栅，保障设备间通风散热。
	

	六、配套配件与运输安装
	1.吊装吊环、运输固定件、连接件；
	

	
	2.支撑脚连接板；
	

	
	3.入户踏步连接板（便携可拆解）；
	

	
	4.运输路线：佛山-海口，13米平板车运输，超宽运输报备；
	

	
	5.吊装作业：25吨吊车上下车，现场就位安装；
	

	
	6.配套人工拆包、调试开机服务。
	

	注：此技术参数表可作为加工制作报价附件

	名称
	规格参数
	单位
	数量
	响应情况说明

	质保期
	★1.保修3年，3年内不收取材料人工费用；
	项
	1
	

	合同履行期限
	★自合同签订之日起90日历天完成安装和调试；
	项
	1
	

	备注
	总价应包含以下内容：1.从配电箱取电到空调安装地点电路改造费用。2.配套控制部分：包含不限于配电箱、配套辅材等。3.其他费用：包含不限于现场施工安装、调试、培训、运费及税费。
	项
	1
	


供应商名称：              （公章）
法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）
日期：                

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、请在“供应商技术、商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。
3、“响应情况说明”应按下列规定填写对采购文件技术、商务条款的响应情况：标★号的为必须响应参数，若未响应视为无效；优于的视为正偏离，填写“正偏离”；符合的视为满足，填写“完全响应”；低于的视为负偏离或不满足，填写“负偏离”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。



八、装置加工主要技术指标、加工场地情况及加工方案
（供应商提供相关材料）

九、售后服务承诺及保障体系
（供应商提供相关材料）


10、 培训方案
（供应商提供相关材料）


11、 相似业绩
（2023年1月1日以来，5万元以上同类合同案例合同复印件，最多提供5个）
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